**Администрация**

**Бобровского сельского поселения**

**Серафимовичского муниципального района**

**Волгоградской области**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Постановление**

**№ 10 от 22 февраля 2018 г.**

**Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в местах общественного пользования Бобровского сельского поселения Серафимовичского муниципального района.**

Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральными Законами от  21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях обеспечения своевременного реагирования граждан на происходящие в Бобровском сельском поселении пожары постановляю:

1. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в местах общественного пользования, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на Главу Бобровского сельского поселения Попова С.П.

Глава Бобровского

сельского поселения С.П. Попов

Приложение

к постановлению

администрации Бобровского

сельского поселения

от 22 февраля 2018 г. № 10

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ, ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНВЕНТАРЯ В МЕСТАХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ БОБРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРАФИМОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.

1. В целях обеспечения пожарной безопасности в местах общественного пользования населенных пунктов, своевременного обнаружения и оповещения о пожаре и его тушении на первоначальной стадии необходимо иметь первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в помещениях и строениях общественного пользования, согласно прилагаемому перечню:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
|
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые):  - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л;  - порошковые (ОП)  вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг  ОП-10/9  ОП-5/4 | 2  1  2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |

1. Собственники помещений, строений обеспечивают наличие огнетушителей, осуществляют их проверку, перезарядку согласно требованиям, указанным в паспорте. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений. Способ приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке, нанесенной на корпусе огнетушителя. Рекомендуется применять порошковые огнетушители, вместимостью (массой заряда) не менее 2 кг (ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5), они должны быть опломбированы пломбой завода-изготовителя или организацией, производящей перезарядку.
2. Емкость с водой должна иметь объем не менее 200 л и комплектоваться ведрами. Устанавливается в весенний, летний и осенний периоды года.
3. Ящик с песком должен иметь объем не менее 0,1 м(3) и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

Глава Бобровского

сельского поселения С.П. Попов